2017/2/7

1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （1） | 强制修改 | 遥控  定值  网络 |
| （2） | 访问配置 | 定值 |
| （3） | 配置更改 | 定值,校准 |
| （4） | 创建用户口令或更改 |  |
| （5） | 删除用户口令 |  |
| （6） | 访问审计记录 |  |
| （7） | 修改时间、日期 | 时间同步 |
| （8） | 报警事故 | SOE |

1. Data.SQLlite混合库，需要混合库。详见解决方案。

先按照此方式解决，经过测试好后看效果。

2017/2/6

1.警告 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“System.Data.SQLite”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构，以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致，或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。 ZFreeGo.Monitor.Test

需要变更框架

1. C# 数字强制转化成枚举有风险
2. C#权限控制与实际应用相冲突，前后问题，更改权限以后应该重新初始化。

应该注意之前的状态如果属于false就不应该再置为true。

1. 软件调试带有时间控制功能的，非正常操作，退出耗时较长

。

2017/2/5

1. 关于权限控制
2. 针对所有的（消息）控制函数进行权限验证。
3. 将相应权限的函数指针存储到不同的权限级别列表
4. 只能调用相应的列表。进行控制。

4）若没有相应的权限列表则显示警告。禁止操作。

5）权限配置表，手动修改权限。

2017/1/5

李工要求记录

**1、** 遥控分闸 02 60 更改成 01 60

**2、遥信表格中01行，整行为红色；**

**3、定值表格中添加召唤命令**

**4、**状态栏中“通讯状态”表示网络链接状态；“设备在线”表示104协议链接正常**；**

**5、遥控操作中，遥控执行初始化为灰状态，当遥控预制返校成功后，就变亮**

2016/12/30

**顾伟刚要求记录**

1、“遥信状态”与“遥信码值”显示内容相反；2、状态栏的公司log显示；3、分闸操作信息体地址更改为6001H；4、状态栏通讯正常表示TCP链接正常；设备在线表示104链接正常； **5、时间不能同步  
6、定值保护不能召唤上来  
7、系统校准不能使用  
8、事件记录不能用  
9、录播不能用  
10、在遥信菜单里，如果是1，显示背光**

2016/11/30

1.遥信ID与内部ID应该是一一对应，只是有固定偏移？

2.基于一张总表，在其基础上查找,添加，删减对应列表,不再另外有对照表

2016/11/27

1. 关于解析一帧的两个思路
2. 循环等待，记录当前位置,是一种扫描方式
3. 新建线程使用信号量同步机制,等待数据长度满足要求

2016/11/26

1.关于推动采用线程中控制进程模式，

2016/11/24

1.作为服务器，当客户端关闭时，应该继续保持监听连接状态。

2016/11/23

1. 根据TypeID，产生事件，到相应的处理程序。

在程序中进行处理。

1. 事件控制流，这是个状态机。

2016/11/22

1. COT 两字节，只用低字节
2. SR 非遥信遥信 01

2016/11/21

1. 广西104所列不全，
2. 应用服务数据单元公共地址

3. 节9.1全面

QOI，

|  |
| --- |
| QRP |

4.

|  |
| --- |
| 时标 CP56Time2a |

5. SQ 顺序 与数量

|  |
| --- |
| 品质描述词 QDS |

1. 地址对应功能表格
2. 新标准 ASDU公共地址 2个字节，COT 2个字节，信息对象地址3个字节
3. 关于VSQ 在控制命令下的长度设置

2016/11/19

1. 待解决问题分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 描述 | 提出 | 完成情况 |
| 1 | 计算误差，添加“标准值”“误差%”两栏--- | 顾伟刚 |  |
| 2 | 失去焦点，放弃功能--- | 李恩勋 |  |
| 3 | 另存默认文件名问题 | 李恩勋 |  |
| 4 | 通讯功能104规约 |  |  |
| 5 | 图标 | 李恩勋 |  |
| 6 | 曲线显示坐标ms问 |  | 由于采用资源库最小支持为s，不能达到ms，鉴于时间段，改成ms显示周波情况，可以录波起始或者动作时刻作为零点. |
|  |  |  |  |